19" Gehäuse zum Einsatz von MTP/MPO-Modulen

Ausziehbares, modulares Verteilergehäuse zum Einbau in 19“-Schränke  
Für Anwendungen im Data-Center Umfeld  
Plug & Play System für Glasfaserverkabelung mit einer Packungsdichtevon bis zu 96 Fasern  
Kabelabfangung erfolgt direkt im Gehäuse  
Verteilerbox ist bestückbar mit unterschiedlichen Kassettengrößen  
Nicht benötigte Kupplungsdurchbrüche können mit Blindplatten verschlossen werden.

Ausführung

Grundeinheit für 4 Einschübe

Material

Breite

482

mm

Tiefe

249

mm

Höhe

42

mm

Höheneinheiten

1

HE

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

19"Spleißbox, M-easy/MTP, 1HE

für 4-Einschübe MTP/MPO

ausziehbar, schwarz

Liefern, montieren