Einschubmodul 3HE für modulare 19" Verteilergehäuse

Einschubmodul für modulares 19" Gehäuse
Höhe 3HE, Breite 7TE
Aluminiumfrontblende mit Ausschnitten für LWL-Kupplungen
rückseitige Trägerplatte aus Stahlblech zur Montage von Spleißkassetten und zur Führung des Moduls in den Aufnahmeschienen des Verteilergehäuses

Farbe

aluminium

Material

Aluminium

Breite

35,56

mm

Tiefe

mm

Höhe

133,35

mm

Höheneinheiten

3

HE

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

Modul 12xST

Liefern, montieren