19" ODF System Leon@rdo 45HEx900Bx300T

Offenes, modulares System mit hoher Faserdichte, anreihbar Einfache Montage auf der Baustelle oder kundenspezifische Vorinstallation ab Werk Patchkabel-Management mit einheitlicher Kabellänge Über die 2HE Kabelabfangplatte können ankommende Kabel sowohl von unten als auch von oben eingeführt werden Frontseitige Bündeladerablage Führung der Faserbündel zu den Spleiß-Patch-Modulen erfolgt in einem geschützten, flexiblem Rohrsystem Montage der Patch-/Spleißmodule in 19“ Technik auf 43 HE Umlenktonnen aus Kunststoff

Ausführung

45HE 49" Basisgestell, leer, Kabelführung, Umlenktonnen, Kabelabfangplatte

Farbe

lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Material

Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet

Breite

900

mm

Tiefe

300

mm

Höhe

2200

mm

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

eku 19"ODF System Leonardo

2200x900x300mm, 42HE

RAL7035, inkl. Patchkabel-

magement, Kabelabfangplatte

Liefern, montieren