LWL Faserpigtail LC

12 farbige Pigtails mit durchgefärbten Fasern gemäß DIN-Farbcode.  
Einfärbung ermöglicht einfaches Zuordnen zu den Fasern im Verlegekabel auch nach dem Absetzen.  
APC Typ entspricht 8° Schrägschliff.  
APC Typ und OM1 Variante werden einfarbig geliefert.

Steckersystem

LC-Simplex

Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite

PC

Faserart

Multimode 50/125

Faserkategorie

OM3

Länge

2

m

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

LWL-Faserpigtail 50/125 farbig

LC, 2m, OM3

Liefern, montieren