LWL Faserpigtail LC

12 farbige Pigtails mit durchgefärbten Fasern gemäß DIN-Farbcode.
Einfärbung ermöglicht einfaches Zuordnen zu den Fasern im Verlegekabel auch nach dem Absetzen.
APC Typ entspricht 8° Schrägschliff.
APC Typ und OM1 Variante werden einfarbig geliefert.

Steckersystem

LC-Simplex

Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite

PC

Faserart

Singlemode

Faserkategorie

OS2

Länge

2

m

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

LWL-Faserpigtail 9/125, farbig

LC, 2m, OS2

Liefern, montieren