LWL Faserpigtail SC

12 farbige Pigtails mit durchgefärbten Fasern gemäß DIN-Farbcode.  
Einfärbung ermöglicht einfaches Zuordnen zu den Fasern im Verlegekabel auch nach dem Absetzen.  
APC Typ entspricht 8° Schrägschliff.  
APC Typ und OM1 Variante werden einfarbig geliefert.

Steckersystem

SC-Simplex

Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite

9° APC

Faserart

Singlemode

Faserkategorie

OS2

Länge

2

m

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

LWL-Faserpigtail 9/125, farbig

SC/APC,9°,tuned,2m,OS2 Telekom

Liefern, montieren