LWL Faserpigtail SC

12 farbige Pigtails mit durchgefärbten Fasern gemäß DIN-Farbcode.  
Einfärbung ermöglicht einfaches Zuordnen zu den Fasern im Verlegekabel auch nach dem Absetzen.  
APC Typ entspricht 8° Schrägschliff.  
APC Typ und OM1 Variante werden einfarbig geliefert.

Steckersystem

SC-Simplex

Polierung der Steckerstirnfläche A-Seite

PC

Faserart

Singlemode

Faserkategorie

OS2

Länge

2

m

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

LWL-Faserpigtail 9/125, farbig

SC, 2m, OS2

Liefern, montieren