19" LWL-Spleißbox SRS 3000 3HE

Modular aufgebautes Verteilerfeld.  
Integrierbar in 19“ und ETSI-Racks (optionaler Adapter erforderlich).  
Basis-Chassis aus solidem Stahlblech, schwenkbares Spleiß- und Patch-Modul aus Kunststoff.  
Kabel- / Faserführungssystem für erleichtertes Handling bei der Montage und für Übersichtlichkeit.  
Panel ist je nach Variante mit LC / SC / E2000® Kupplungen bestückbar und kann auf 3 HE bis zu 288 Fasern aufnehmen.

Farbe

hellgrau (RAL 7035) / schwarz

Breite

480

mm

Tiefe

245

mm

Höhe

133,5

mm

Höheneinheiten

3

HE

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

SRS 3000 3U

72xSC-S/E2000®/LC-D

Liefern, montieren