Sockel für Standverteiler

Sockel für eku-Standverteiler, bestehend aus zwei Seitenteilen und zwei Blenden für vorn und hinten.
Empfohlene Maximallast 400kg.
Lieferumfang:
2 x Längsteile für die Seite mit Kabeleinführungen (mit herausbrechbaren Verblendungen)
2 x Blenden mit Kabeleinführungen (mit herausbrechbaren Verblendungen)
1 x Blende mit Filter
1 x Bürstenleiste
4 x Schrauben M10 x 30
4 x Unterlegscheiben 10,5
8 x Schrauben M5 x 30

Höhe

120

mm

Breite

600

mm

Tiefe

800

mm

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

Sockel inkl. Filter

BxHxT 600x120x800mm

für eku Schränke

Liefern, montieren