Sockel für Kabelverzweiger NVt 448

Sockel zur unterirdischen Montage in Verbindung mit dem NVt 448.  
C-Schiene zur Fixierung der Röhrchen bzw. Kabel

Gehäusematerial

glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC)

Farbe

achatgrau (ähnlich RAL 7038)

Breite

442

mm

Höhe

1060

mm

Tiefe

310

mm

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

Sockel NVT 4

Sockel 4/3 mit Zugentlastung

gesenkt

Liefern, montieren