**Sockel für Kabelverzweiger NVt 672**

Sockel zur unterirdischen Montage in Verbindung mit dem NVt 672.

C-Schiene zur Fixierung der Röhrchen bzw. Kabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gehäusematerial | glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC) |  |
| Farbe | achatgrau (ähnlich RAL 7038) |  |
| Breite | 594 | mm |
| Höhe | 1060 | mm |
| Tiefe | 310 | mm |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | Sockel NVT 6Sockel 6/3 mit Zugentlastung gesenkt |  |

Liefern, montieren