**Sockel für NVt M**

Sockel zur unterirdischen Montage in Verbindung mit dem NVt M.

C-Schiene zur Fixierung der Röhrchen bzw. Kabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gehäusematerial | Aluminium, pulverbeschichtet |  |
| Farbe | lichtgrau (ähnlich RAL 7035) |  |
| Breite | 440 | mm |
| Höhe | 660 | mm |
| Tiefe | 300 | mm |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | Sockel NVT-M |  |

Liefern, montieren