**Sockel für NVt M2**

Sockel zur unterirdischen Montage in Verbindung mit dem NVt M2.

C-Schiene zur Fixierung der Röhrchen bzw. Kabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gehäusematerial | Aluminium, pulverbeschichtet |  |
| Farbe | lichtgrau (ähnlich RAL 7035) |  |
| Breite | 600 | mm |
| Höhe | 660 | mm |
| Tiefe | 310 | mm |
| Fabrikat | eku oder gleichwertig |  |
| Typ | Sockel NVT-M2 |  |

Liefern, montieren