Sockel für MFC 18

Verwendung mit Multifunktionsgehäuse MFC 18

Ausführung

Edelstahl

Material

Aluminium/Edelstahl, pulverbeschichtet

Farbe

lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Breite

2000

mm

Höhe

660

mm

Tiefe

500

mm

Schutzgrad

IP55

Schutz gegen Vandalismus

bis WK 2

Normen

EN 60 529/10.91  
DIN EN V 1630: 1999-04

Temperaturbereich Betrieb

-25 bis 45

°C

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

Sockel für MFG 18

B2000 x H660 x T500mm

Liefern, montieren