Spleiß-Patch Modul 1HE

Front-Access Anschluss- und Verteilerbaugruppe für MFC oder ODF.
Einbautiefe von 280 mm bei 1HE.
Ausschwenkbare Schublade von 1 HE, in der bis zu 72 Fasern abgeschlossen werden können.
Montage erfolgt rückseitig mit vier Schrauben an der 19“ Montageebene.
Grundträger besteht aus solidem Stahlblech.
Kabel-/Faserführungssystem für Übersichtlichkeit innerhalb der Schublade.
Biegeradienkontrolle für alle ankommenden Kabel, Fasern und Patchkabel.
Frei zugängliche Kupplungen zur einfachen Inspektion und Reinigung der Steckerstirnflächen nach IEC61300-3-3, IEC 14763-3.
Spleisskassette für je 24 x Crimpspleißschutz.
Patchkabelführung, Zuführung der Faserbündel über ein Röhrchensystem.
6x12 oder 3x24 Bündel pro HE.

Ausführung

leer für max. 72 Fasern; für max. 36xLCD

Farbe

lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Gehäusematerial

Stahlblech, pulverbeschichtet

Breite

445

mm

Tiefe

280

mm

Höhe

44

mm

Höheneinheiten

1

HE

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

eku 19"SPM 1HE Leonardo

1x Schwenkmodul, RAL7035

max. 36xSC-S/LC-D/E2000

max. 72xFasern

Liefern, montieren