ISDN PatchPanel 25xRJ45 Cat.3

ISDN Patchpanel für den Einbau in 19“-Ebenen.

Unterstützt analoge und digitale Sprachübertragung gemäß Kat. 3 (TIA/EIA-568-C.2).

25 ungeschirmte RJ45-Buchsen (4-polig) mit rückwärtigen LSA-Modulen für die Kabelverbindung.

Die Montage erfolgt mit einem LSA-Anlegewerkzeug.

Geeignet für Adern AWG 22-26, wiederbeschaltbar bei Fehlbelegung.

Bedruckt von 1 bis 25, Farbe: lichtgrau (RAL7035).

Höheneinheiten

1

HE

Farbe

lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Chassismaterial

Stahlblech, verzinkt, zum Teil beschichtet

Drahtdurchmesser

AWG 26/1 - AWG 22/1

AWG

Breite

483

mm

Tiefe

115

mm

Höhe

44

mm

Gewicht

1,5

kg

Einsatzbedingungen / Einsatzort

in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung

Temperaturbereich Betrieb

-15 bis 60

°C

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

OmniFix Panel, 25-Port

1HE, Cat.3

RAL7035

t66833525

Liefern, einbauen in Datenschrank, Wandgehäuse