Tragrahmen Unterflur System für E-Stone, leer

Bodentankhalter zur Aufnahme von 12 Keystone Modulen der E-Stone Serien.
Beschriftet mit Aufdruck 1 bis 12.
Erdungsbolzen/-lasche.
45° Schrägauslass, optional kann eine Zugentlastung montiert werden.

passend zu: PUK GB3

Farbe

schwarz (ähnlich RAL 9005)

Gehäusematerial

1,5mm Stahlblech

Gewicht

160

g

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

Bodentankeinsatz, 12-fach

PUK, für E-Stone Modul

Liefern, montiern