LWL Kupplung SC Duplex

Aufnahme von 2 SC-Steckern je Seite als Einzelfaser-Stecksystem Kunststoff-Gehäuse

2,5 mm Hülse (Sleeve) Push-Pull Verriegelung

Steckertyp A-Seite SC Duplex

Steckertyp B-Seite SC Duplex

Ausführung Mulitmode OM1

Hülsenmaterial Phosphor-Bronze

Gehäusefarbe beige

Fabrikat eku oder gleichwertig

Typ LWL-Kupplung Duplex SC, MM

Ph/Br, Kunststoffgehäuse

Liefern, montieren