LWL Kupplung SC Simplex

Aufnahme von 1 SC-Stecker je Seite als Einzelfaser-Stecksystem Kunststoff-Gehäuse

2,5 mm Hülse (Sleeve) Push-Pull Verriegelung

Steckertyp A-Seite SC Simplex

Steckertyp B-Seite SC Simplex

Ausführung Multimode OM2

Hülsenmaterial Phosphor-Bronze

Gehäusefarbe beige

Fabrikat eku oder gleichwertig

Typ LWL-Kupplung Simplex SC, MM

Ph/Br, Kunststoffgehäuse

Liefern, montieren