LWL Kupplung SC Simplex

Aufnahme von 1 SC-Stecker je Seite als Einzelfaser-Stecksystem Kunststoff-Gehäuse

2,5 mm Hülse (Sleeve) Push-Pull Verriegelung

Steckertyp A-Seite SC Simplex

Steckertyp B-Seite SC Simplex

Ausführung Singlemode OS

Hülsenmaterial Zirkonia-Keramik

Gehäusefarbe blau

Fabrikat eku oder gleichwertig

Typ LWL-Kupplung Simplex SC, SM

Liefern, montieren