**LWL Spleißkassette**

Stapelbare Spleißkassette zur Aufnahme von zwei 12er Spleißkämmen

Ablage für 12 oder 24 Spleißverbindungen

Stapelbar mittels Scharnieren

Faservorrat mindestens 1,5 Meter je Faser

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ausführung | für max. 2xSpleißkamm |  |
| Länge | 14,2 | mm |
| Breite | 9,2 | mm |
| Höhe | 0,8 | mm |
| Material | Kunststoff (ABS) |  |
| Farbe | schwarz |  |

Fabrikat eku oder gleichwertig

Typ LWL-Spleißkassette

Liefern, montieren