**LWL Spleißkassettendeckel**

Deckel passend zur Spleißkassette als Berührungsschutz Deckelbefestigung mit Scharnieren

Ausführung zum Aufrasten auf Spleißkassette

Länge 14,2 mm

Breite 9,2 mm

Höhe 0,9 mm

Material Kunststoff (ABS)

Farbe schwarz

Fabrikat eku oder gleichwertig

Typ Kunststoffdeckel für

Spleißkassette

Liefern, montieren