19" Gehäuse zum Einsatz von MTP/MPO-Modulen

Ausziehbares, modulares Verteilergehäuse zum Einbau in 19“-Schränke
Für Anwendungen im Data-Center Umfeld
Plug & Play System für Glasfaserverkabelung mit einer Packungsdichtevon bis zu 96 Fasern
Kabelabfangung erfolgt direkt im Gehäuse
Verteilerbox ist bestückbar mit unterschiedlichen Kassettengrößen
Nicht benötigte Kupplungsdurchbrüche können mit Blindplatten verschlossen werden.

Ausführung

Grundeinheit für 4 Einschübe

Material

Breite

482

mm

Tiefe

249

mm

Höhe

42

mm

Höheneinheiten

1

HE

Fabrikat

eku oder gleichwertig

Typ

19"Spleißbox, M-easy/MTP, 1HE

für 4-Einschübe MTP/MPO

ausziehbar, schwarz

Liefern, montieren